Ausschreibungstext

Schindler Planfaltwand SPF50

Herstellung, Lieferung und Montage einer glatt ausziehbaren

Faltwandanlage Typ SPF 50, mit doppelseitigem Belag aus

Gütespanplatte E 1 V 20 - 12 mm dick

mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen,

innenliegender Hebelmechanik, Einhebelver- und Entriegelung,

mit gefedertem Wandanschluß, Schloßleiste mit Alu- Verschlußprofil

gleichmäßige Lamellenaufteilung

obere Alu-Profilschiene mit kugelgelagerten Kunststofflaufrollen,

keine Bodenführung erforderlich

mit oberer und unterer Schleifdichtung

Schalldämmung Rw,p 30 dB nach DIN EN 20 140-3

Befestigung der Laufschiene an statisch tragende

Bauteile unabhängig von der Dachkonstruktion

Gewicht ca. 26 kg/m²

Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand ca. 100 mm

Beschläge: Alu F1 oder Edelstahl

Schoß für PZ vorgerichtet

Oberfläche: melaminharzbeschichtete Spanplatte

aus Bieterkollektion

Maße: B x H mm x mm

einflügelig, incl. Verkleidung der Laufschiene

Paketbreite: mm

Pakettiefe: mm

Fabrikat: Schindler- Planfaltwand SPF 50 o. gleichwertig

Tel: 037207/ 2208 Fax: 037207 / 52 509

[www.Schindler-Faltwaende.de](http://www.schindler-faltwaende.de/)

EP………… Ges…………

Mehrpreise: (wenn gewünscht)

Zweiflügelige Ausführung EP………….

Oberfläche Schichtstoff HPL 0,8 mm EP………….

Oberfläche furniert, seidenmatt lackiert EP …….…….

Ausstattung mit erhöhter Schalldämmung Rw,p 33 dB EP………….

Umlaufend Zarge mit Bekleidung EP ………….

Festangeschlagene Durchgangstür EP ………….

Ausstattung der Faltwand mit 2 mm Kunststoffkante gerundet EP…………..

für Kindergärten, Schulen, Hort usw. besonders zu empfehlen

Montage der Laufschiene, vor Beginn der Deckenbauarbeiten EP ………….

01.06.2022